(module "AFC01S10FCA00" (layer F.Cu)
  (descr "AFC01-S10FCA-00-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0.525) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0.525) (layer F.Fab))
  (fp_text value "AFC01S10FCA00" (at 0.000 -0.525) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.250 -3.075 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.750 -3.075 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.250 -3.075 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.750 -3.075 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -0.250 -3.075 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.250 -3.075 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.750 -3.075 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.250 -3.075 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.750 -3.075 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.250 -3.075 0) (size 0.300 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -3.950 -0.395 90) (size 1.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 3.950 -0.395 90) (size 1.600 2.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model AFC01-S10FCA-00.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
