(module "AG9905MTB" (layer F.Cu)
  (descr "AG9905-MTB-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "AG9905MTB" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -8.655 5.79 90) (size 1.830 3.810) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6.535 4.85 0) (size 1.830 3.810) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 8.875 4.85 0) (size 1.830 3.810) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 7.935 -5.79 90) (size 1.830 3.810) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -8.655 -5.79 90) (size 1.830 3.810) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model AG9905-MTB.stp
    (at (xyz -0.20748031420971 -2.998818825549 0.11417323210108))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
