(module easyeda2kicad:SIP-4_L5.3-W2.2-P1.27-L (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SIP-4_L5.3-W2.2-P1.27-L (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole circle (at 1.90 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7500112))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.63 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7500112))
	(pad 2 thru_hole circle (at -0.63 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7500112))
	(pad 1 thru_hole circle (at -1.91 0.00 0.00) (size 1.00 1.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.7500112))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AH5772-P-B/AH5772-P-B.3dshapes/SIP-4_L5.3-W2.2-P1.27-L.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.190 5.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)