(module "ALQ305" (layer F.Cu)
  (descr "ALQ305")
  (tags "Relay or Contactor")
  (fp_text reference K** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ALQ305" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -8.390 3.81) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.770 3.81) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 9.390 3.81) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.390 -3.81) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ALQ305.stp
    (at (xyz 0.019685039370079 0 -0.0051181100484893))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
