(module AMASS_XT60PW-F (layer F.Cu) (tedit 67B8A245)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -4.575 -2.885 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMASS_XT60PW-F (at 1.14 16.385 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.6 0.0) (size 3.716 3.716) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 3.6 0.0) (size 3.716 3.716) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 thru_hole oval (at -6.75 6.0) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole oval (at 6.75 6.0) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.6 1.7) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)