(module AMASS_XT90PW-M (layer F.Cu) (tedit 645216B5)
  (fp_text reference REF** (at -7.475 -15.005) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMASS_XT90PW-M (at -1.76 -13.445) (layer F.Fab))
  (pad P thru_hole rect (at -5.45 -9.4) (size 4.916 4.916) (drill 3.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad N thru_hole circle (at 5.45 -9.4) (size 4.916 4.916) (drill 3.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -9.45 0) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 9.45 0) (size 1.3 2.6) (drill oval 0.6 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
