(module "AMG8833" (layer F.Cu)
  (descr "AMG8833-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 0.275) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.275) (layer F.Fab))
  (fp_text value "AMG8833" (at 0.000 0.275) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -5.500 2.55 0) (size 0.800 3.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.540 3.05 0) (size 0.700 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.270 3.05 0) (size 0.700 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.000 3.05 0) (size 0.700 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.270 3.05 0) (size 0.700 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.540 3.05 0) (size 0.700 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 5.500 3.05 0) (size 0.800 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 5.500 -3.05 0) (size 0.800 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.540 -3.05 0) (size 0.700 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.270 -3.05 0) (size 0.700 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0.000 -3.05 0) (size 0.700 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -1.270 -3.05 0) (size 0.700 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -2.540 -3.05 0) (size 0.700 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -5.500 -3.05 0) (size 0.800 2.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model AMG8833.stp
    (at (xyz 0.010236220096979 -0.010629921682238 0.053149607237868))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
