(module AMPHENOL_10029449-001RLF (layer F.Cu) (tedit 6369CBEC)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -6.325 -3.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_10029449-001RLF (at 6.2 9.415 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 4.75 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 4.25 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 3.75 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 3.25 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 2.75 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 2.25 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at 1.75 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at 1.25 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 0.75 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 0.25 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -0.25 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -0.75 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at -1.25 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at -1.75 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at -2.25 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at -2.75 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at -3.25 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at -3.75 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at -4.25 -1.0 90.0) (size 1.9 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S2 thru_hole circle (at -7.25 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at 7.25 0.0) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S3 thru_hole circle (at -7.85 4.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S4 thru_hole circle (at 7.85 4.9) (size 1.95 1.95) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at -3.048 7.343) (layer F.Fab))
)