(module AMPHENOL_10076801-101-06LF (layer F.Cu) (tedit 66B14354)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.635 -4.3 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_10076801-101-06LF (at 11.7 4.28 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 thru_hole rect (at -2.54 1.27) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 thru_hole circle (at -2.54 -1.27) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 thru_hole circle (at 0.0 1.27) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 thru_hole circle (at 0.0 -1.27) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 05 thru_hole circle (at 2.54 1.27) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 06 thru_hole circle (at 2.54 -1.27) (size 1.575 1.575) (drill 1.05) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)