(module AMPHENOL_10118192-0001LF (layer F.Cu) (tedit 6559A678)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.45306 -2.27805 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_10118192-0001LF (at 6.92043 5.85033 0) (layer F.Fab))
  (pad 3 smd rect (at 0.0 0.0) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 0.0) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 0.0) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 0.0) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 0.0) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 smd rect (at -3.1 0.125) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 smd rect (at 3.1 0.125) (size 2.1 1.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH3 smd rect (at -3.8 2.675 180.0) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH6 smd rect (at 3.8 2.675 180.0) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH4 smd rect (at -1.2 2.675) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH5 smd rect (at 1.2 2.675) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 5.20496 3.90372) (layer F.Fab))
)