(module AMPHENOL_10118193-0001LF (layer F.Cu) (tedit 645EE087)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.9) (layer F.SilkS))
  (fp_text value 10118193-0001LF (at 0 4.35) (layer F.Fab))
  (fp_text user "PCB END" (at 4.85 1.2) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -2.675) (size 0.4 1.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S1 smd rect (at -3.2 -2.45) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S2 smd rect (at 3.2 -2.45) (size 1.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S4 smd rect (at -1.2 0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S3 smd rect (at 1.2 0) (size 1.9 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad S5 thru_hole oval (at -3.3 0) (size 0.9 1.8) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S6 thru_hole oval (at 3.3 0) (size 0.9 1.8) (drill oval 0.5 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
