(module AMPHENOL_10137064-00021LF (layer F.Cu) (tedit 67D14EBB)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.045 -9.425 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_10137064-00021LF (at 10.655 -8.065 0) (layer F.Fab))
  (pad SH1 thru_hole oval (at -5.85 0.0) (size 1.3 2.74) (drill oval 0.7 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole oval (at 5.85 0.0) (size 1.3 2.74) (drill oval 0.7 1.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH3_1 thru_hole custom (at -3.995 -4.7) (size 1.0 1.0) (drill 0.7) (layers *.Cu) (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy -0.925 -1.2)
          (xy -0.925 -0.1)
          (xy -0.924 -0.069)
          (xy -0.922 -0.037)
          (xy -0.918 -0.006)
          (xy -0.912 0.025)
          (xy -0.905 0.055)
          (xy -0.896 0.085)
          (xy -0.885 0.115)
          (xy -0.873 0.144)
          (xy -0.86 0.172)
          (xy -0.845 0.2)
          (xy -0.828 0.227)
          (xy -0.81 0.253)
          (xy -0.791 0.278)
          (xy -0.771 0.301)
          (xy -0.749 0.324)
          (xy -0.726 0.346)
          (xy -0.703 0.366)
          (xy -0.678 0.385)
          (xy -0.652 0.403)
          (xy -0.625 0.42)
          (xy -0.597 0.435)
          (xy -0.569 0.448)
          (xy -0.54 0.46)
          (xy -0.51 0.471)
          (xy -0.48 0.48)
          (xy -0.45 0.487)
          (xy -0.419 0.493)
          (xy -0.388 0.497)
          (xy -0.356 0.499)
          (xy -0.325 0.5)
          (xy 0.175 0.5)
          (xy 0.204 0.499)
          (xy 0.232 0.497)
          (xy 0.261 0.493)
          (xy 0.289 0.488)
          (xy 0.317 0.481)
          (xy 0.345 0.473)
          (xy 0.372 0.463)
          (xy 0.399 0.452)
          (xy 0.425 0.44)
          (xy 0.45 0.426)
          (xy 0.475 0.411)
          (xy 0.498 0.395)
          (xy 0.521 0.377)
          (xy 0.543 0.359)
          (xy 0.564 0.339)
          (xy 0.584 0.318)
          (xy 0.602 0.296)
          (xy 0.62 0.273)
          (xy 0.636 0.25)
          (xy 0.651 0.225)
          (xy 0.665 0.2)
          (xy 0.677 0.174)
          (xy 0.688 0.147)
          (xy 0.698 0.12)
          (xy 0.706 0.092)
          (xy 0.713 0.064)
          (xy 0.718 0.036)
          (xy 0.722 0.007)
          (xy 0.724 -0.021)
          (xy 0.725 -0.05)
          (xy 0.725 -0.075)
          (xy 0.723 -0.101)
          (xy 0.721 -0.127)
          (xy 0.717 -0.153)
          (xy 0.712 -0.178)
          (xy 0.706 -0.203)
          (xy 0.698 -0.228)
          (xy 0.69 -0.253)
          (xy 0.68 -0.277)
          (xy 0.669 -0.3)
          (xy 0.658 -0.323)
          (xy 0.645 -0.346)
          (xy 0.631 -0.368)
          (xy 0.615 -0.389)
          (xy 0.599 -0.409)
          (xy 0.583 -0.429)
          (xy 0.565 -0.447)
          (xy 0.546 -0.465)
          (xy 0.526 -0.482)
          (xy 0.506 -0.498)
          (xy 0.485 -0.514)
          (xy 0.463 -0.528)
          (xy 0.441 -0.541)
          (xy 0.418 -0.553)
          (xy 0.394 -0.564)
          (xy 0.37 -0.573)
          (xy 0.346 -0.582)
          (xy 0.321 -0.589)
          (xy 0.296 -0.596)
          (xy 0.275 -0.6)
          (xy 0.275 -1.2)
          (xy 0.274 -1.231)
          (xy 0.272 -1.263)
          (xy 0.268 -1.294)
          (xy 0.262 -1.325)
          (xy 0.255 -1.355)
          (xy 0.246 -1.385)
          (xy 0.235 -1.415)
          (xy 0.223 -1.444)
          (xy 0.21 -1.472)
          (xy 0.195 -1.5)
          (xy 0.178 -1.527)
          (xy 0.16 -1.553)
          (xy 0.141 -1.578)
          (xy 0.121 -1.601)
          (xy 0.099 -1.624)
          (xy 0.076 -1.646)
          (xy 0.053 -1.666)
          (xy 0.028 -1.685)
          (xy 0.002 -1.703)
          (xy -0.025 -1.72)
          (xy -0.053 -1.735)
          (xy -0.081 -1.748)
          (xy -0.11 -1.76)
          (xy -0.14 -1.771)
          (xy -0.17 -1.78)
          (xy -0.2 -1.787)
          (xy -0.231 -1.793)
          (xy -0.262 -1.797)
          (xy -0.294 -1.799)
          (xy -0.325 -1.8)
          (xy -0.356 -1.799)
          (xy -0.388 -1.797)
          (xy -0.419 -1.793)
          (xy -0.45 -1.787)
          (xy -0.48 -1.78)
          (xy -0.51 -1.771)
          (xy -0.54 -1.76)
          (xy -0.569 -1.748)
          (xy -0.597 -1.735)
          (xy -0.625 -1.72)
          (xy -0.652 -1.703)
          (xy -0.678 -1.685)
          (xy -0.703 -1.666)
          (xy -0.726 -1.646)
          (xy -0.749 -1.624)
          (xy -0.771 -1.601)
          (xy -0.791 -1.578)
          (xy -0.81 -1.553)
          (xy -0.828 -1.527)
          (xy -0.845 -1.5)
          (xy -0.86 -1.472)
          (xy -0.873 -1.444)
          (xy -0.885 -1.415)
          (xy -0.896 -1.385)
          (xy -0.905 -1.355)
          (xy -0.912 -1.325)
          (xy -0.918 -1.294)
          (xy -0.922 -1.263)
          (xy -0.924 -1.231)
          (xy -0.925 -1.2)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad SH3_2 thru_hole circle (at -4.32 -5.3) (size 1.2 1.2) (drill 0.65) (layers *.Cu))
  (pad B12 smd rect (at -2.875 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A1 smd rect (at -2.625 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd rect (at -2.125 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 smd rect (at -1.625 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd rect (at -1.125 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -0.625 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at -0.125 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at 0.375 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at 0.875 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at 1.375 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A10 smd rect (at 1.875 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A11 smd rect (at 2.375 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at 2.875 -6.0) (size 0.27 0.9) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B11 smd rect (at -2.375 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B10 smd rect (at -1.875 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd rect (at -1.375 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd rect (at -0.875 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd rect (at -0.375 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd rect (at 0.125 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at 0.625 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 smd rect (at 1.125 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 smd rect (at 1.625 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 smd rect (at 2.125 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 smd rect (at 2.625 -4.4) (size 0.27 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH4_1 thru_hole custom (at 3.995 -4.7) (size 1.0 1.0) (drill 0.7) (layers *.Cu) (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.925 -1.2)
          (xy 0.925 -0.1)
          (xy 0.924 -0.069)
          (xy 0.922 -0.037)
          (xy 0.918 -0.006)
          (xy 0.912 0.025)
          (xy 0.905 0.055)
          (xy 0.896 0.085)
          (xy 0.885 0.115)
          (xy 0.873 0.144)
          (xy 0.86 0.172)
          (xy 0.845 0.2)
          (xy 0.828 0.227)
          (xy 0.81 0.253)
          (xy 0.791 0.278)
          (xy 0.771 0.301)
          (xy 0.749 0.324)
          (xy 0.726 0.346)
          (xy 0.703 0.366)
          (xy 0.678 0.385)
          (xy 0.652 0.403)
          (xy 0.625 0.42)
          (xy 0.597 0.435)
          (xy 0.569 0.448)
          (xy 0.54 0.46)
          (xy 0.51 0.471)
          (xy 0.48 0.48)
          (xy 0.45 0.487)
          (xy 0.419 0.493)
          (xy 0.388 0.497)
          (xy 0.356 0.499)
          (xy 0.325 0.5)
          (xy -0.175 0.5)
          (xy -0.204 0.499)
          (xy -0.232 0.497)
          (xy -0.261 0.493)
          (xy -0.289 0.488)
          (xy -0.317 0.481)
          (xy -0.345 0.473)
          (xy -0.372 0.463)
          (xy -0.399 0.452)
          (xy -0.425 0.44)
          (xy -0.45 0.426)
          (xy -0.475 0.411)
          (xy -0.498 0.395)
          (xy -0.521 0.377)
          (xy -0.543 0.359)
          (xy -0.564 0.339)
          (xy -0.584 0.318)
          (xy -0.602 0.296)
          (xy -0.62 0.273)
          (xy -0.636 0.25)
          (xy -0.651 0.225)
          (xy -0.665 0.2)
          (xy -0.677 0.174)
          (xy -0.688 0.147)
          (xy -0.698 0.12)
          (xy -0.706 0.092)
          (xy -0.713 0.064)
          (xy -0.718 0.036)
          (xy -0.722 0.007)
          (xy -0.724 -0.021)
          (xy -0.725 -0.05)
          (xy -0.725 -0.075)
          (xy -0.723 -0.101)
          (xy -0.721 -0.127)
          (xy -0.717 -0.153)
          (xy -0.712 -0.178)
          (xy -0.706 -0.203)
          (xy -0.698 -0.228)
          (xy -0.69 -0.253)
          (xy -0.68 -0.277)
          (xy -0.669 -0.3)
          (xy -0.658 -0.323)
          (xy -0.645 -0.346)
          (xy -0.631 -0.368)
          (xy -0.615 -0.389)
          (xy -0.599 -0.409)
          (xy -0.583 -0.429)
          (xy -0.565 -0.447)
          (xy -0.546 -0.465)
          (xy -0.526 -0.482)
          (xy -0.506 -0.498)
          (xy -0.485 -0.514)
          (xy -0.463 -0.528)
          (xy -0.441 -0.541)
          (xy -0.418 -0.553)
          (xy -0.394 -0.564)
          (xy -0.37 -0.573)
          (xy -0.346 -0.582)
          (xy -0.321 -0.589)
          (xy -0.296 -0.596)
          (xy -0.275 -0.6)
          (xy -0.275 -1.2)
          (xy -0.274 -1.231)
          (xy -0.272 -1.263)
          (xy -0.268 -1.294)
          (xy -0.262 -1.325)
          (xy -0.255 -1.355)
          (xy -0.246 -1.385)
          (xy -0.235 -1.415)
          (xy -0.223 -1.444)
          (xy -0.21 -1.472)
          (xy -0.195 -1.5)
          (xy -0.178 -1.527)
          (xy -0.16 -1.553)
          (xy -0.141 -1.578)
          (xy -0.121 -1.601)
          (xy -0.099 -1.624)
          (xy -0.076 -1.646)
          (xy -0.053 -1.666)
          (xy -0.028 -1.685)
          (xy -0.002 -1.703)
          (xy 0.025 -1.72)
          (xy 0.053 -1.735)
          (xy 0.081 -1.748)
          (xy 0.11 -1.76)
          (xy 0.14 -1.771)
          (xy 0.17 -1.78)
          (xy 0.2 -1.787)
          (xy 0.231 -1.793)
          (xy 0.262 -1.797)
          (xy 0.294 -1.799)
          (xy 0.325 -1.8)
          (xy 0.356 -1.799)
          (xy 0.388 -1.797)
          (xy 0.419 -1.793)
          (xy 0.45 -1.787)
          (xy 0.48 -1.78)
          (xy 0.51 -1.771)
          (xy 0.54 -1.76)
          (xy 0.569 -1.748)
          (xy 0.597 -1.735)
          (xy 0.625 -1.72)
          (xy 0.652 -1.703)
          (xy 0.678 -1.685)
          (xy 0.703 -1.666)
          (xy 0.726 -1.646)
          (xy 0.749 -1.624)
          (xy 0.771 -1.601)
          (xy 0.791 -1.578)
          (xy 0.81 -1.553)
          (xy 0.828 -1.527)
          (xy 0.845 -1.5)
          (xy 0.86 -1.472)
          (xy 0.873 -1.444)
          (xy 0.885 -1.415)
          (xy 0.896 -1.385)
          (xy 0.905 -1.355)
          (xy 0.912 -1.325)
          (xy 0.918 -1.294)
          (xy 0.922 -1.263)
          (xy 0.924 -1.231)
          (xy 0.925 -1.2)
        ) (width 0.01)
      )
    )
  )
  (pad SH4_2 thru_hole circle (at 4.32 -5.3) (size 1.2 1.2) (drill 0.65) (layers *.Cu))
  (fp_line (start -3.995 -5.95) (end -3.995 -4.65) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.3075 -4.6625) (end -4.32 -4.35) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.3325 -4.6625) (end -4.645 -4.65) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.645 -4.75) (end -4.645 -5.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.3325 -5.9375) (end -4.32 -6.25) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.3075 -5.9375) (end -3.995 -5.95) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.67 -4.35) (end -4.32 -4.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.3325 -4.6625) (end -4.645 -4.65) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.645 -4.65) (end -4.645 -4.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.3325 -4.7375) (end -4.32 -5.05) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.32 -5.05) (end -3.67 -5.05) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.67 -4.75) (end -3.37 -4.75) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -3.37 -4.75) (end -3.37 -4.65) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.67 -4.65) (end -3.67 -4.35) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 7.2 1.35) (layer F.Fab))
  (fp_line (start 3.995 -5.95) (end 3.995 -4.65) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.3075 -4.6625) (end 4.32 -4.35) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.3325 -4.6625) (end 4.645 -4.65) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.645 -4.75) (end 4.645 -5.95) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.3325 -5.9375) (end 4.32 -6.25) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.3075 -5.9375) (end 3.995 -5.95) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.67 -4.35) (end 4.32 -4.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.3325 -4.6625) (end 4.645 -4.65) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.645 -4.65) (end 4.645 -4.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.3325 -4.7375) (end 4.32 -5.05) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.32 -5.05) (end 3.67 -5.05) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.67 -4.75) (end 3.37 -4.75) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.37 -4.75) (end 3.37 -4.65) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.67 -4.65) (end 3.67 -4.35) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.7 -3.2) (end -5.2 -3.2) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.7 -3.2) (end -4.7 -3.7) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.7 -3.7) (end 4.7 -3.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.7 -3.2) (end 5.2 -3.2) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.7 -3.2) (end 4.7 -2.7) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.7 -2.7) (end 4.7 1.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.7 1.55) (end -4.7 1.55) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.7 1.55) (end -4.7 -2.7) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)