(module AMPHENOL_1140084168 (layer F.Cu) (tedit 65716D0F)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.555 -12.889 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_1140084168 (at 9.891 4.111 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at 3.2 0.875) (size 0.7 1.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 2.1 0.875) (size 0.7 1.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 1.0 0.875) (size 0.7 1.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -0.1 0.875) (size 0.7 1.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -1.2 0.875) (size 0.7 1.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -2.3 0.875) (size 0.7 1.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -3.4 0.875) (size 0.7 1.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -4.5 0.875) (size 0.7 1.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 5.575 -9.925) (size 1.0 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at -5.625 -8.35) (size 1.45 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 smd rect (at 5.65 0.75) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at -5.7 0.75) (size 1.3 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S3 smd rect (at 5.975 -7.5) (size 0.8 1.4) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S4 smd rect (at -5.95 -6.85) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)