(module AMPHENOL_12401548E4#2A (layer F.Cu) (tedit 63D427D1)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -2.159165 -6.798095 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_12401548E4#2A (at 8.64537 6.479035 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -3.6 -4.34) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.45 -4.34) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 3.75 -4.34) (size 0.65 0.65) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A1 smd rect (at -2.75 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A2 smd rect (at -2.25 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A3 smd rect (at -1.75 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A4 smd rect (at -1.25 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A9 smd rect (at 1.25 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A10 smd rect (at 1.75 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A11 smd rect (at 2.25 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad A12 smd rect (at 2.75 -5.0 90.0) (size 0.7 0.3) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad B1 thru_hole circle (at 2.8 -3.69) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B2 thru_hole circle (at 2.4 -2.99) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B3 thru_hole circle (at 1.6 -2.99) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B4 thru_hole circle (at 1.2 -3.69) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B5 thru_hole circle (at 0.8 -2.99) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B6 thru_hole circle (at 0.4 -3.69) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B7 thru_hole circle (at -0.4 -3.69) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B8 thru_hole circle (at -0.8 -2.99) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B9 thru_hole circle (at -1.2 -3.69) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B10 thru_hole circle (at -1.6 -2.99) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B11 thru_hole circle (at -2.4 -2.99) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B12 thru_hole circle (at -2.8 -3.69) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH1 thru_hole oval (at -4.13 -3.09) (size 0.8 1.6) (drill oval 0.5 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH2 thru_hole oval (at 4.13 -3.09) (size 0.8 1.6) (drill oval 0.5 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH3 thru_hole oval (at -4.49 2.86) (size 0.8 1.6) (drill oval 0.5 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SH4 thru_hole oval (at 4.49 2.86) (size 0.8 1.6) (drill oval 0.5 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_arc (start 3.45 -4.34) (end 3.125 -4.34) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.45 -4.34) (end 3.45 -4.015) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.45 -4.015) (end 3.75 -4.015) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.75 -4.34) (end 4.075 -4.34) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.75 -4.34) (end 3.75 -4.665) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.75 -4.665) (end 3.45 -4.665) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)