(module AMPHENOL_124018312112A (layer F.Cu) (tedit 651D956C)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.175 -8.89 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_124018312112A (at 7.62 -6.985 0) (layer F.Fab))
  (pad SH2 thru_hole oval (at 6.0 0.0) (size 0.95 2.05) (drill oval 0.55 1.65) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 thru_hole oval (at -6.0 0.0) (size 0.95 2.05) (drill oval 0.55 1.65) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A1 smd rect (at -3.15 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 smd rect (at 3.15 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 smd rect (at -2.65 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 smd rect (at -2.15 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 smd rect (at -1.65 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A11 smd rect (at 2.65 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A10 smd rect (at 2.15 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 smd rect (at 1.65 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 smd rect (at -0.75 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 smd rect (at 0.75 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 smd rect (at -0.25 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A7 smd rect (at 0.25 -4.45) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 smd rect (at -2.95 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 smd rect (at 2.95 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B11 smd rect (at -2.45 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B10 smd rect (at -1.95 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 smd rect (at -1.45 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 smd rect (at -0.95 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 smd rect (at -0.45 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 smd rect (at 2.45 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 smd rect (at 1.95 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 smd rect (at 1.45 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 smd rect (at 0.95 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 smd rect (at 0.45 -3.25) (size 0.3 0.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH3 thru_hole circle (at -4.875 -3.56) (size 0.95 0.95) (drill 0.55) (layers *.Cu))
  (pad SH4 thru_hole circle (at 4.875 -3.56) (size 0.95 0.95) (drill 0.55) (layers *.Cu))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 6.9 1.45) (layer F.Fab))
  (fp_line (start -3.975 -3.835) (end -4.1 -3.835) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.1 -4.335) (end -4.6 -4.335) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.6 -4.335) (end -4.6 -4.56) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.875 -4.56) (end -4.875 -4.835) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.875 -4.56) (end -5.15 -4.56) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.15 -4.56) (end -5.15 -3.56) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -4.875 -3.56) (end -4.875 -3.285) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -4.875 -3.285) (end -3.975 -3.285) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.975 -3.56) (end -3.7 -3.56) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -3.975 -3.56) (end -3.975 -3.835) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 3.975 -3.835) (end 4.1 -3.835) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.1 -4.335) (end 4.6 -4.335) (angle 90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.6 -4.335) (end 4.6 -4.56) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.875 -4.56) (end 4.875 -4.835) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.875 -4.56) (end 5.15 -4.56) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.15 -4.56) (end 5.15 -3.56) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 4.875 -3.56) (end 4.875 -3.285) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 4.875 -3.285) (end 3.975 -3.285) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.975 -3.56) (end 3.7 -3.56) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 3.975 -3.56) (end 3.975 -3.835) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.3500043405 -1.36272318959) (end -5.65 -1.36272) (angle -41.1865) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.65 -1.36272) (end -5.65 -2.35) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.35 -2.35) (end -5.35 -2.65) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.35 -2.65) (end 5.35 -2.65) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.35 -2.35) (end 5.65 -2.35) (angle -90.0) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.65 -2.35) (end 5.65 -1.36272) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.35000015999 -1.36272476043) (end 5.57577 -1.16517) (angle -41.1859) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.57577 -1.16517) (end 5.37423 -0.934831) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start 5.59999965161 -0.737276310405) (end 5.3 -0.737278) (angle 41.1865) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.3 -0.737278) (end 5.3 1.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start 5.3 1.75) (end -5.3 1.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.3 1.75) (end -5.3 -0.737281) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_arc (start -5.59999984001 -0.737276239565) (end -5.37423 -0.934831) (angle 41.1859) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
  (fp_line (start -5.37423 -0.934831) (end -5.57577 -1.16517) (layer Edge.Cuts) (width 0.01))
)