(module AMPHENOL_54602-908LF (layer F.Cu) (tedit 627BB6ED)
  (fp_text reference REF** (at 0 -11.43) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_54602-908LF (at 0 8.77547) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -4.445 -6.35) (size 1.268 1.268) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.175 -8.89) (size 1.268 1.268) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.905 -6.35) (size 1.268 1.268) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -0.635 -8.89) (size 1.268 1.268) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.635 -6.35) (size 1.268 1.268) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.905 -8.89) (size 1.268 1.268) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 3.175 -6.35) (size 1.268 1.268) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 4.445 -8.89) (size 1.268 1.268) (drill 0.76) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -5.715 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at 5.715 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
