(module AMPHENOL_67997-120HLF (layer F.Cu) (tedit 6937FB0E)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -10.525 -4.3 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_67997-120HLF (at -0.365 4.28 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 thru_hole rect (at -11.43 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 05 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 06 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 07 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 08 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 09 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)