(module AMPHENOL_68000-207HLF (layer F.Cu) (tedit 697C5728)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.595 -2.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_68000-207HLF (at 4.565 2.365 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 5.08 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)