(module AMPHENOL_91601-319LF (layer F.Cu) (tedit 65A7F9F8)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -21.915 -3.985 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_91601-319LF (at -12.39 3.965 0) (layer F.Fab))
  (pad 01 smd rect (at 22.86 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 02 smd rect (at 20.32 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 03 smd rect (at 17.78 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 04 smd rect (at 15.24 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 05 smd rect (at 12.7 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 06 smd rect (at 10.16 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 07 smd rect (at 7.62 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 08 smd rect (at 5.08 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 09 smd rect (at 2.54 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 0.0 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at -2.54 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at -5.08 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at -7.62 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at -10.16 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at -12.7 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at -15.24 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at -17.78 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at -20.32 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at -22.86 0.0) (size 1.27 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)