(module AMPHENOL_A-1JB (layer F.Cu) (tedit 636888FD)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -1.86559 -2.62783 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_A-1JB (at -0.598395 2.6267925 0) (layer F.Fab))
  (pad GND1 smd rect (at 0.0 -1.475) (size 2.2 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad GND2 smd rect (at 0.0 1.475) (size 2.2 1.05) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad OPTIONAL_GND smd rect (at -1.525 0.0) (size 1.05 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad SIGNAL smd rect (at 1.525 0.0) (size 1.05 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)