(module AMPHENOL_HM1F42TAP000H6LF (layer F.Cu) (tedit 64FE8B2F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -8.89 -14.2875 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_HM1F42TAP000H6LF (at 3.81 -12.3825 0) (layer F.Fab))
  (pad A1 thru_hole rect (at 11.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B1 thru_hole circle (at 11.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C1 thru_hole circle (at 11.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D1 thru_hole circle (at 11.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A2 thru_hole circle (at 9.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B2 thru_hole circle (at 9.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C2 thru_hole circle (at 9.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D2 thru_hole circle (at 9.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A3 thru_hole circle (at 7.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B3 thru_hole circle (at 7.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C3 thru_hole circle (at 7.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D3 thru_hole circle (at 7.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A4 thru_hole circle (at 5.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B4 thru_hole circle (at 5.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C4 thru_hole circle (at 5.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D4 thru_hole circle (at 5.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A5 thru_hole circle (at 3.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B5 thru_hole circle (at 3.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C5 thru_hole circle (at 3.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D5 thru_hole circle (at 3.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A6 thru_hole circle (at 1.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B6 thru_hole circle (at 1.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C6 thru_hole circle (at 1.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D6 thru_hole circle (at 1.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.0 0.0) (size 2.1 2.1) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -6.0 0.0) (size 2.1 2.1) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A7 thru_hole circle (at -1.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B7 thru_hole circle (at -1.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C7 thru_hole circle (at -1.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D7 thru_hole circle (at -1.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A8 thru_hole circle (at -3.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B8 thru_hole circle (at -3.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C8 thru_hole circle (at -3.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D8 thru_hole circle (at -3.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A9 thru_hole circle (at -5.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B9 thru_hole circle (at -5.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C9 thru_hole circle (at -5.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D9 thru_hole circle (at -5.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A10 thru_hole circle (at -7.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B10 thru_hole circle (at -7.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C10 thru_hole circle (at -7.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D10 thru_hole circle (at -7.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A11 thru_hole circle (at -9.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B11 thru_hole circle (at -9.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C11 thru_hole circle (at -9.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D11 thru_hole circle (at -9.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad A12 thru_hole circle (at -11.0 -4.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad B12 thru_hole circle (at -11.0 -6.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad C12 thru_hole circle (at -11.0 -8.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad D12 thru_hole circle (at -11.0 -10.0) (size 1.17 1.17) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "PCB EDGE" (at 12.5 2.75) (layer F.Fab))
)