(module AMPHENOL_RJMG163118101NR (layer F.Cu) (tedit 65C97ACA)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -6.54 -18.995 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_RJMG163118101NR (at 5.525 -16.465 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -6.35 0.0) (size 3.3 3.3) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.35 0.0) (size 3.3 3.3) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole circle (at -8.25 3.18) (size 2.43 2.43) (drill 1.62) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 thru_hole circle (at 8.25 3.18) (size 2.43 2.43) (drill 1.62) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R4 thru_hole circle (at -1.015 -11.18) (size 1.448 1.448) (drill 0.94) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R3 thru_hole circle (at 1.015 -11.18) (size 1.448 1.448) (drill 0.94) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R5 thru_hole circle (at -3.045 -11.18) (size 1.448 1.448) (drill 0.94) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R6 thru_hole circle (at -5.075 -11.18) (size 1.448 1.448) (drill 0.94) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R2 thru_hole circle (at 3.045 -11.18) (size 1.448 1.448) (drill 0.94) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad R1 thru_hole rect (at 5.075 -11.18) (size 1.448 1.448) (drill 0.94) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L3 thru_hole circle (at -4.69 -13.63) (size 1.448 1.448) (drill 0.94) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L2 thru_hole circle (at 4.69 -13.63) (size 1.448 1.448) (drill 0.94) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L4 thru_hole circle (at -7.23 -13.63) (size 1.448 1.448) (drill 0.94) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad L1 thru_hole circle (at 7.23 -13.63) (size 1.448 1.448) (drill 0.94) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)