(module AMPHENOL_SFW18R-4STE1LF (layer F.Cu) (tedit 6458EB07)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -8.975 -11.425 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AMPHENOL_SFW18R-4STE1LF (at 2.455 -9.545 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -8.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -7.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -6.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -5.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -4.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -3.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -2.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -1.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -0.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 0.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 1.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at 2.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at 3.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 4.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at 5.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at 6.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 7.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at 8.5 -6.0) (size 0.6 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad SH1 smd rect (at -9.5 -3.9) (size 0.7 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad SH2 smd rect (at 9.5 -3.9) (size 0.7 4.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_text user "PCB Edge" (at 12.4 -0.3) (layer F.Fab))
)