(module "ANT016008LCS2442MA1" (layer F.Cu)
  (descr "ANT016008LCS2442MA1-1")
  (tags "Antenna")
  (attr smd)
  (fp_text reference ANT** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ANT016008LCS2442MA1" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.625 -0 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 0.235 90) (size 0.260 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 -0.235 90) (size 0.260 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.625 -0 0) (size 0.350 0.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ANT016008LCS2442MA1.stp
    (at (xyz 0 0 0.016141732142666))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 -180 -180))
  )
)
