(module ANTC1608X90N (layer F.Cu) (tedit 6478C8B1)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -1.05) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CL10A106MA8NRNC (at 0 1.2) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.78 0) (size 0.87 0.93) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.78 0) (size 0.87 0.93) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
