(module easyeda2kicad:DFN-6_L4.5-W2.0-P0.50-LS5.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DFN-6_L4.5-W2.0-P0.50-LS5.0-BL (at 0 6.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 7 smd rect (at 0.00 0.00 180.00) (size 1.50 2.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at -0.50 -2.40 180.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.00 -2.40 180.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at 0.50 -2.40 180.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.50 2.40 180.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at 0.00 2.40 180.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -0.50 2.40 180.00) (size 0.30 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AON5820/AON5820.3dshapes/DFN-6_L4.5-W2.0-P0.50-LS5.0-BL.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)