(module "AON6482" (layer F.Cu)
  (descr "DFN5X6_8L_EP1_P")
  (tags "MOSFET (N-Channel)")
  (attr smd)
  (fp_text reference Q** (at 0.000 0.005) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.005) (layer F.Fab))
  (fp_text value "AON6482" (at 0.000 0.005) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.755 0) (size 0.500 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 2.755 0) (size 0.500 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 2.755 0) (size 0.500 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.755 0) (size 0.500 0.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.795 0) (size 0.500 0.550) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.795 0) (size 0.500 0.550) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.795 0) (size 0.500 0.550) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.795 0) (size 0.500 0.550) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.000 -0.46 90) (size 4.120 4.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model AON6276.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
