(module AOZ2261AQI-15 (layer F.Cu) (tedit 63A5959F)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.225) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.825 -1.25095 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.825 -0.75057 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.825 -0.25019 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.825 0.25019 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.825 0.75057 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.825 1.25095 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.25095 1.88849) (size 0.254 0.46) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -0.75057 1.88849) (size 0.254 0.46) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.25019 1.88849) (size 0.254 0.46) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.75057 1.88849) (size 0.254 0.46) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.25095 1.88849) (size 0.254 0.46) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.825 1.25095 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.825 0.75057 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 1.825 0.25019 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 1.825 -0.25019 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 1.825 -0.75057 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 1.825 -1.25095 90) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 1.25095 -1.82499) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 0.75057 -1.82499) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 0.25019 -1.82499) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -0.25019 -1.82499) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -1.25095 -1.82499) (size 0.254 0.4572) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
