(module AP2112K-3.3TRG1 (layer F.Cu) (tedit 6377AEDD)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.41808) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0.00508) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.35255 -0.950001) (size 1.0033 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.35255 0) (size 1.0033 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.35255 0.950001) (size 1.0033 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.35255 0.950001) (size 1.0033 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.35255 -0.950001) (size 1.0033 0.508) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
