(module easyeda2kicad:U-DFN2030-6_L2.0-W3.0-P0.65-BL-EP_AP9211SA-AX-HAC-7 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value U-DFN2030-6_L2.0-W3.0-P0.65-BL-EP_AP9211SA-AX-HAC-7 (at 0 5.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.69 1.40 90.00) (size 0.60 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.09 1.40 90.00) (size 0.60 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.69 1.40 90.00) (size 0.60 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.69 -1.40 90.00) (size 0.60 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.09 -1.40 90.00) (size 0.60 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.69 -1.40 90.00) (size 0.60 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.05 0.00 180.00) (size 1.80 1.80) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AP9211SA-AH-HAC-7/AP9211SA-AH-HAC-7.3dshapes/U-DFN2030-6_L2.0-W3.0-H0.6-P0.65-BL-EP_ AP9211SA-AX-HAC-7.wrl"
		(offset (xyz -0.080 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)