(module easyeda2kicad:RELAYS-TH_AQG22205 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAYS-TH_AQG22205 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -10.16 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -7.62 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 10.16 0.00 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AQG22205/AQG22205.3dshapes/RELAYS-TH_AQG22205.wrl"
		(offset (xyz 0.000 1.100 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)