(module easyeda2kicad:SMD-8_7P-L9.8-W6.4-P2.54-BL-PE7 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.2) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SMD-8_7P-L9.8-W6.4-P2.54-BL-PE7 (at 0 8.2) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -3.81 4.20 0.00) (size 1.42 2.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.27 4.20 0.00) (size 1.42 2.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.27 4.20 0.00) (size 1.42 2.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 3.81 4.20 0.00) (size 1.42 2.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -3.81 -4.20 0.00) (size 1.42 2.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.27 -4.20 0.00) (size 1.42 2.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 3.81 -4.20 0.00) (size 1.42 2.41) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AQH0213A/AQH0213A.3dshapes/SMD-8_7P-L9.8-W6.4-H4.1-LS8.3-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 1.140 0.060 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)