(module easyeda2kicad:DIP-6_L8.8-W6.4-P2.54-LS7.6-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DIP-6_L8.8-W6.4-P2.54-LS7.6-BL (at 0 7.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole rect (at -2.54 3.81 180.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 3.81 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 2.54 3.81 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 0.00 -3.81 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -3.81 90.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AQV212/AQV212.3dshapes/DIP-6_L8.7-W6.4-H3.3-LS7.62-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 3.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)