(module easyeda2kicad:SMD-6_L8.7-W6.5-P2.54-LS10.6-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.67) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SMD-6_L8.7-W6.5-P2.54-LS10.6-BL (at 0 8.67) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.54 4.67 0.00) (size 1.42 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 4.67 0.00) (size 1.42 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.54 4.67 0.00) (size 1.42 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -2.54 -4.67 0.00) (size 1.42 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.00 -4.67 0.00) (size 1.42 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 2.54 -4.67 0.00) (size 1.42 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AQV252GAX/AQV252GAX.3dshapes/SMD-6_L8.7-W6.5-P2.54-LS10.6-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)