(module easyeda2kicad:RELAY-TH_AQZ20X (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_AQZ20X (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 thru_hole circle (at 8.89 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 3 thru_hole circle (at 3.81 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 2 thru_hole circle (at -6.35 0.00 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at -8.89 0.00 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AQZ204/AQZ204.3dshapes/RELAY-TH_AQZ20X.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -1.290 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)