(module "ARDNANO30NP" (layer F.Cu)
  (descr "ARD-NANO30NP-4_1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 7.620 17.78) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.620 17.78) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ARDNANO30NP" (at 7.620 17.78) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 10.16) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0.000 15.24) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0.000 17.78) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0.000 20.32) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 0.000 22.86) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0.000 25.4) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.000 27.94) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0.000 30.48) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 0.000 33.02) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0.000 35.56) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 15.240 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 15.240 2.54) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 15.240 5.08) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 15.240 7.62) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 15.240 10.16) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 15.240 12.7) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 15.240 15.24) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 15.240 17.78) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 15.240 20.32) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 15.240 22.86) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 15.240 25.4) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 15.240 27.94) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 15.240 30.48) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 15.240 33.02) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 15.240 35.56) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 0.000 -2.54) (size 2.667 2.667) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 0.000 38.1) (size 2.667 2.667) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at 15.240 38.1) (size 2.667 2.667) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at 15.240 -2.54) (size 2.667 2.667) (drill 1.778) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ARD-NANO30NP.stp
    (at (xyz 0 0 0.099999998498151))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
