(module ARDUINO_A000067 (layer F.Cu) (tedit 6373D5CA)
  (fp_text reference REF** (at -23.525 -53.945) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ARDUINO_A000067 (at -17.175 52.075) (layer F.Fab))
  (pad NC thru_hole rect (at -24.13 -22.86) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad IOREF thru_hole circle (at -24.13 -20.32) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad RESET thru_hole circle (at -24.13 -17.78) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3V3 thru_hole circle (at -24.13 -15.24) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5V_1 thru_hole circle (at -24.13 -12.7) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND1 thru_hole circle (at -24.13 -10.16) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND2 thru_hole circle (at -24.13 -7.62) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad VIN thru_hole circle (at -24.13 -5.08) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD0 thru_hole circle (at -24.13 0) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD1 thru_hole circle (at -24.13 2.54) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD2 thru_hole circle (at -24.13 5.08) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD3 thru_hole circle (at -24.13 7.62) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD4 thru_hole circle (at -24.13 10.16) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD5 thru_hole circle (at -24.13 12.7) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD6 thru_hole circle (at -24.13 15.24) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD7 thru_hole circle (at -24.13 17.78) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD8 thru_hole circle (at -24.13 22.86) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD9 thru_hole circle (at -24.13 25.4) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD10 thru_hole circle (at -24.13 27.94) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD11 thru_hole circle (at -24.13 30.48) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD12 thru_hole circle (at -24.13 33.02) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD13 thru_hole circle (at -24.13 35.56) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD14 thru_hole circle (at -24.13 37.846) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AD15 thru_hole circle (at -24.13 40.386) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND5 thru_hole circle (at -19.05 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND4 thru_hole circle (at -19.05 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 53 thru_hole circle (at -16.51 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 52 thru_hole circle (at -16.51 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 51 thru_hole circle (at -13.97 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at -13.97 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at -11.43 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at -11.43 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -24.13 -36.83) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -19.05 15.24) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at 8.89 15.24) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at 24.13 -35.56) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at -24.13 45.72) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at -8.89 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at -8.89 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at -6.35 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at -6.35 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at -3.81 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at -3.81 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at -1.27 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at -1.27 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 1.27 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 1.27 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 3.81 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 3.81 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 6.35 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 6.35 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 8.89 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 8.89 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 11.43 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 13.97 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 13.97 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 16.51 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 16.51 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 19.05 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 19.05 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 21.59 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 21.59 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5V_2 thru_hole circle (at 24.13 43.18) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5V_3 thru_hole circle (at 24.13 45.72) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 24.13 35.56) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 24.13 33.02) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 24.13 30.48) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 24.13 27.94) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 24.13 25.4) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 24.13 22.86) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 24.13 20.32) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 24.13 17.78) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 24.13 12.7) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 24.13 10.16) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 24.13 7.62) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 24.13 5.08) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 24.13 2.54) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 24.13 0) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 24.13 -2.54) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 24.13 -5.08) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 24.13 -9.144) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 24.13 -11.684) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 24.13 -14.224) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 24.13 -16.764) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 24.13 -19.304) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 24.13 -21.844) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad GND3 thru_hole circle (at 24.13 -24.384) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad AREF thru_hole circle (at 24.13 -26.924) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SDA thru_hole circle (at 24.13 -29.464) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad SCL thru_hole circle (at 24.13 -32.004) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None thru_hole circle (at 24.13 39.37) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
