(module MODULE_ARDUINO_PRO_MINI (layer F.Cu) (tedit 62BDD71C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.825 -17.635 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_ARDUINO_PRO_MINI (at 5.605 17.865 0) (layer F.Fab))
  (pad JP7_12 thru_hole circle (at -7.62 -12.7) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_11 thru_hole circle (at -7.62 -10.16) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_10 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_9 thru_hole circle (at -7.62 -5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_8 thru_hole circle (at -7.62 -2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_7 thru_hole circle (at -7.62 0.0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_6 thru_hole circle (at -7.62 2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_5 thru_hole circle (at -7.62 5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_4 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_3 thru_hole circle (at -7.62 10.16) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_2 thru_hole circle (at -7.62 12.7) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP7_1 thru_hole circle (at -7.62 15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_12 thru_hole circle (at 7.62 15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_11 thru_hole circle (at 7.62 12.7) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_10 thru_hole circle (at 7.62 10.16) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_9 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_8 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_7 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_6 thru_hole circle (at 7.62 0.0) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_5 thru_hole circle (at 7.62 -2.54) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_4 thru_hole circle (at 7.62 -5.08) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_3 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_2 thru_hole circle (at 7.62 -10.16) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP6_1 thru_hole circle (at 7.62 -12.7) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP3_1 thru_hole circle (at 4.699 9.017) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP3_2 thru_hole circle (at 4.699 6.477) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP2_2 thru_hole circle (at 4.699 -3.937) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP2_1 thru_hole circle (at 4.699 -1.397) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP1_6 thru_hole circle (at -6.35 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP1_5 thru_hole circle (at -3.81 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP1_4 thru_hole circle (at -1.27 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP1_3 thru_hole circle (at 1.27 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP1_2 thru_hole circle (at 3.81 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad JP1_1 thru_hole circle (at 6.35 -15.24) (size 1.8796 1.8796) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
)