(module ARGON (layer F.Cu) (tedit 644339CB)
  (descr "SOIC, 4 Pin (https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=12884&prodName=TLP291), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
  (tags "SOIC SO")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 24.88184 -15.8877) (layer F.SilkS))
  (fp_text value ARGON (at -24.72944 8.3693) (layer F.Fab))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 8.89 22.86) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -8.89 22.86) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -8.89 -22.86) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 8.89 -22.86) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-4_4.55x2.6mm_P1.27mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
