(module "ARJM11C7502KBEW2" (layer F.Cu)
  (descr "ARJM11C7-502-KB-EW2-6")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -5.715 6.45) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -5.715 6.45) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ARJM11C7502KBEW2" (at -5.715 6.45) (layer F.SilkS) hide)
  (pad P1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2 thru_hole circle (at -1.270 -2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P3 thru_hole circle (at -2.540 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P4 thru_hole circle (at -3.810 -2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P5 thru_hole circle (at -5.080 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P6 thru_hole circle (at -6.350 -2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P7 thru_hole circle (at -7.620 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P8 thru_hole circle (at -8.890 -2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P9 thru_hole circle (at -10.160 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P10 thru_hole circle (at -11.430 -2.54) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P11 thru_hole circle (at -12.500 8.89) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P12 thru_hole circle (at -12.500 10.92) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P13 thru_hole circle (at 1.070 8.89) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P14 thru_hole circle (at 1.070 10.92) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 2.035 3.3) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -13.465 3.3) (size 2.400 2.400) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 np_thru_hole circle (at -11.430 6.35) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 np_thru_hole circle (at 0.000 6.35) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ARJM11C7-502-KB-EW2.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
