(module AS11CH (layer F.Cu) (tedit 62BE8A3F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.635 -5.715 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AS11CH (at 0.0 5.715 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 -2.54) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad M1 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad M2 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 1.308 1.308) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)