(module "ASELJE225792MHzLRT" (layer F.Cu)
  (descr "3.2*2.5-2025")
  (tags "Crystal or Oscillator")
  (attr smd)
  (fp_text reference Y** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ASELJE225792MHzLRT" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.100 0.8 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.100 0.8 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.100 -0.8 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.100 -0.8 90) (size 1.000 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ASELJ-E-22.5792MHz-L-R-T.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
