(module easyeda2kicad:PDIP-8_L9.2-W7.2-P2.54-LS8.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -8.52) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PDIP-8_L9.2-W7.2-P2.54-LS8.0-BL (at 0 8.530000000000001) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.78 4.53 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.24 4.53 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.30 4.53 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 3.84 4.53 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 3.78 -4.52 0.00) (size 1.91 1.91) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -1.30 -4.52 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at -3.84 -4.52 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 1.24 -4.52 0.00) (size 1.91 1.91) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AT17LV010-10PU/AT17LV010-10PU.3dshapes/PDIP-8_L9.2-W7.2-P2.54-LS8.0-BL.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 3.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)