(module easyeda2kicad:LAP-8_L6.0-W6.0-P1.27-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LAP-8_L6.0-W6.0-P1.27-BL (at 0 6.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.90 2.15 90.00) (size 1.90 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.63 2.30 90.00) (size 1.70 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.63 2.30 90.00) (size 1.70 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.91 2.30 90.00) (size 1.70 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.91 -2.30 90.00) (size 1.70 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.63 -2.30 90.00) (size 1.70 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.63 -2.30 90.00) (size 1.70 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at -1.90 -2.30 90.00) (size 1.70 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AT17LV512-10CU/AT17LV512-10CU.3dshapes/LAP-8_L6.0-W6.0-P1.27-BL.wrl"
		(offset (xyz -0.070 0.080 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)