(module easyeda2kicad:PDIP-28_L37.0-W13.5-P2.54-LS15.6-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -11.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PDIP-28_L37.0-W13.5-P2.54-LS15.6-BL (at 0 11.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 28 thru_hole circle (at -16.51 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 27 thru_hole circle (at -13.97 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 26 thru_hole circle (at -11.43 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 25 thru_hole circle (at -8.89 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 24 thru_hole circle (at -6.35 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 23 thru_hole circle (at -3.81 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 22 thru_hole circle (at -1.27 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 21 thru_hole circle (at 1.27 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 20 thru_hole circle (at 3.81 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 19 thru_hole circle (at 6.35 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 18 thru_hole circle (at 8.89 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 17 thru_hole circle (at 11.43 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 16 thru_hole circle (at 13.97 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 15 thru_hole circle (at 16.51 -7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 14 thru_hole circle (at 16.51 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 13 thru_hole circle (at 13.97 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 12 thru_hole circle (at 11.43 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 11 thru_hole circle (at 8.89 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 10 thru_hole circle (at 6.35 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 9 thru_hole circle (at 3.81 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 8 thru_hole circle (at 1.27 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at -3.81 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at -6.35 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at -8.89 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at -11.43 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -13.97 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -1.27 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at -16.51 7.80 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AT27C512R-70PU/AT27C512R-70PU.3dshapes/PDIP-28_L37.0-W13.5-H5-P2.54-LS15.6-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 3.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)