(module easyeda2kicad:WLCSP-45_L3.0-W2.7_ATSAMD21G17A (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.2) (layer F.SilkS))
	(fp_text value WLCSP-45_L3.0-W2.7_ATSAMD21G17A (at 0 5.2) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad B1 smd circle (at -1.20 -0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad D1 smd circle (at -1.20 0.00 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad F1 smd circle (at -1.20 0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A2 smd circle (at -1.00 -1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C2 smd circle (at -1.00 -0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad E2 smd circle (at -1.00 0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad G2 smd circle (at -1.00 1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B3 smd circle (at -0.80 -0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad D3 smd circle (at -0.80 0.00 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad F3 smd circle (at -0.80 0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A4 smd circle (at -0.60 -1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C4 smd circle (at -0.60 -0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad E4 smd circle (at -0.60 0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad G4 smd circle (at -0.60 1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B5 smd circle (at -0.40 -0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad D5 smd circle (at -0.40 0.00 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad F5 smd circle (at -0.40 0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A6 smd circle (at -0.20 -1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C6 smd circle (at -0.20 -0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad E6 smd circle (at -0.20 0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad G6 smd circle (at -0.20 1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B7 smd circle (at 0.00 -0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad D7 smd circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad F7 smd circle (at 0.00 0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A8 smd circle (at 0.20 -1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C8 smd circle (at 0.20 -0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad E8 smd circle (at 0.20 0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad G8 smd circle (at 0.20 1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B9 smd circle (at 0.40 -0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad D9 smd circle (at 0.40 0.00 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad F9 smd circle (at 0.40 0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A10 smd circle (at 0.60 -1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C10 smd circle (at 0.60 -0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad E10 smd circle (at 0.60 0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad G10 smd circle (at 0.60 1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B11 smd circle (at 0.80 -0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad D11 smd circle (at 0.80 0.00 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad F11 smd circle (at 0.80 0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A12 smd circle (at 1.00 -1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad C12 smd circle (at 1.00 -0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad E12 smd circle (at 1.00 0.40 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad G12 smd circle (at 1.00 1.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B13 smd circle (at 1.20 -0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad D13 smd circle (at 1.20 0.00 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad F13 smd circle (at 1.20 0.80 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)