(module "ATSAMD21G18AUUT" (layer F.Cu)
  (descr "ATSAMD21G18A-UUT-5")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ATSAMD21G18AUUT" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A2 smd circle (at -1.000 -1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A4 smd circle (at -0.600 -1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A6 smd circle (at -0.200 -1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A8 smd circle (at 0.200 -1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A10 smd circle (at 0.600 -1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A12 smd circle (at 1.000 -1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -1.200 -0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at -0.800 -0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B5 smd circle (at -0.400 -0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B7 smd circle (at 0.000 -0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B9 smd circle (at 0.400 -0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B11 smd circle (at 0.800 -0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B13 smd circle (at 1.200 -0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C2 smd circle (at -1.000 -0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C4 smd circle (at -0.600 -0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C6 smd circle (at -0.200 -0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C8 smd circle (at 0.200 -0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C10 smd circle (at 0.600 -0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad C12 smd circle (at 1.000 -0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D1 smd circle (at -1.200 -0 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D3 smd circle (at -0.800 -0 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D5 smd circle (at -0.400 -0 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D7 smd circle (at 0.000 -0 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D9 smd circle (at 0.400 -0 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D11 smd circle (at 0.800 -0 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad D13 smd circle (at 1.200 -0 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E2 smd circle (at -1.000 0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E4 smd circle (at -0.600 0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E6 smd circle (at -0.200 0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E8 smd circle (at 0.200 0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E10 smd circle (at 0.600 0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad E12 smd circle (at 1.000 0.347 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F1 smd circle (at -1.200 0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F3 smd circle (at -0.800 0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F5 smd circle (at -0.400 0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F7 smd circle (at 0.000 0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F9 smd circle (at 0.400 0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F11 smd circle (at 0.800 0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad F13 smd circle (at 1.200 0.693 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G2 smd circle (at -1.000 1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G4 smd circle (at -0.600 1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G6 smd circle (at -0.200 1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G8 smd circle (at 0.200 1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G10 smd circle (at 0.600 1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad G12 smd circle (at 1.000 1.04 90) (size 0.260 0.260) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ATSAMD21G18A-UUT.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
