(module AVR-ISP-10-Footprint (layer F.Cu) (tedit 628F2902)
  (descr "Through hole straight pin header, 2x05, 2.54mm pitch, double rows")
  (tags "Through hole pin header THT 2x05 2.54mm double row")
  (fp_text reference REF** (at 0 -8.763) (layer F.SilkS))
  (fp_text value AVR-ISP-6 (at 0 8.89) (layer F.Fab))
  (pad 6 thru_hole oval (at 1.27 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.14) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole oval (at -1.27 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.14) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole oval (at 1.27 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.14) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.14) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.14) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 -2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1.14) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_2x05_P2.54mm_Vertical.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
