(module "AZ1117CR33TRG1" (layer F.Cu)
  (descr "SOT89R")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 1.394) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 1.394) (layer F.Fab))
  (fp_text value "AZ1117CR33TRG1" (at 0.000 1.394) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.500 2.838 0) (size 0.550 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 2.75 0) (size 0.800 1.475) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.500 2.838 0) (size 0.550 1.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.000 0.45 0) (size 1.850 3.125) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model AZ1117CR-3.3TRG1.stp
    (at (xyz 0 -0.051968506002051 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
