(module easyeda2kicad:RELAY-TH_AZSR165-1AE-12DL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -15.75) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RELAY-TH_AZSR165-1AE-12DL (at 0 15.75) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole oval (at -10.00 11.75 0.00) (size 11.20 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 10.399979199999999 1.5999967999999998))
	(pad 2 thru_hole oval (at 10.00 11.75 0.00) (size 11.20 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 10.399979199999999 1.5999967999999998))
	(pad 3 thru_hole oval (at -16.00 -11.75 90.00) (size 3.20 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.5000203999999995 1.1999975999999999))
	(pad 4 thru_hole oval (at 16.00 -11.75 90.00) (size 3.20 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill oval 2.5000203999999995 1.1999975999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AZSR165-1AE-12DL/AZSR165-1AE-12DL.3dshapes/RELAY-TH_AZSR165-1AE-12DL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 1.650 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)